Uporabniški priročnik za VAIO

Opravilo

# Povezovanje v internet z žično povezavo

Preden začnete uporabljati internet, boste morali pri ponudniku internetnih storitev (ISP) izbrati ustrezen paket in nastaviti naprave, ki jih računalnik VAIO potrebuje za povezovanje v internet.
En konec kabla LAN (ni priložen) priključite v vrata LAN na računalniku VAIO, drugi konec pa v omrežje.
Opomba

- Za več informacij o napravah, ki jih potrebujete za dostop do interneta, in načinu povezave računalnika VAIO v internet, se obrnite na ponudnika internetnih storitev (ISP).

- Ko povezujete računalnik VAIO v internet, uporabite kabel z oznako omrežja ali etherneta.

- V vrata LAN na računalniku VAIO ne priklapljajte telefonskega kabla.
  Če je računalnik povezan v eno od spodnjih omrežij ali če so vrata LAN povezana s spodnjimi telefonskimi linijami, lahko visok električni tok na vratih povzroči okvaro, pregrevanje ali požar.

- Vsa omrežja, razen omrežij 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

- Javna naročniška telefonska linija

- Zasebna telefonska centrala (PBX)

- Telefonska linija za domačo (zvočnik notranje telefonske zveze) ali službeno (večlinijski službeni telefon) uporabo

Namig

- Če želite računalnik VAIO povezati v internet prek povezave Wi-Fi(R) (brezžični LAN), morate konfigurirati nastavitve omrežja Wi-Fi. [Podrobnosti]

Sorodna tema
O storitvah internetne povezave
O omrežju (LAN)
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)