Руководство пользователя VAIO

Часто задаваемые вопросы

#### Как узнать физический адрес (MAC-адрес) встроенного интерфейса беспроводной сети для компьютера VAIO?

- Если на точке доступа включена фильтрация MAC-адресов, зарегистрируйте MAC-адрес компьютера VAIO на экране настройки точки доступа. В противном случае компьютер не может подключиться к точке доступа.
  Откройте Командная строка (Command Prompt) [Подробно], введите "ipconfig /all", затем нажмите клавишу Enter. Физический адрес (MAC-адрес) указан в поле Физический адрес (Physical Address) в разделе Адаптер беспроводной локальной сети (Wi-Fi) (Wireless LAN adapter Wi-Fi).