# Bruksanvisning

# PersondatorVAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Skriv ut

## Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?

- Om filtrering av MAC-adresser har aktiverats för åtkomstpunkten registrerar du MAC-adressen för VAIO-datorn på inställningsskärmen för åtkomstpunkten. Annars kan inte datorn ansluta till åtkomstpunkten.

  Öppna Kommandotolken (Command Prompt), skriv ”ipconfig /all” och tryck på Enter. Du hittar den fysiska adressen (MAC-adressen) i fältet Fysisk adress (Physical Address) under Wireless LAN adapter Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi).

  Information om hur du öppnar Kommandotolken (Command Prompt) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

Gå till början av sidan