# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Spausdinti

## Palaikomi diskai (modeliai su optinių diskų įrenginiu)

Čia aprašomi laikmenų, kurias galima atkurti / įrašyti VAIO kompiuteryje, tipai.

Atsižvelgiant į įsigytą modelį, įtaisytasis optinių diskų įrenginys gali skirtis. Prieš naudodami patikrinkite specifikacijas.

### Modeliai su „DVD SuperMulti“ diskų įrenginiu

Optinių diskų įrenginys palaiko toliau išvardytų laikmenų atkūrimą ir (arba) įrašymą.

#### Atkūrimas ir įrašymas

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer) (dvisluoksnis)

- DVD-R DL (Dual Layer) (dvisluoksnis)

- DVD-RAM*2*3

#### Tik atkūrimas

- CD-ROM

- DVD-ROM

### „Blu-ray Disc(TM) Drive“ diskų įrenginys modeliuose, kuriuose yra „DVD SuperMulti“ diskų įrenginys

Optinių diskų įrenginys palaiko toliau išvardytų laikmenų atkūrimą ir (arba) įrašymą.

#### Atkūrimas ir įrašymas

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer) (dvisluoksnis)

- DVD-R DL (Dual Layer) (dvisluoksnis)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (Single Layer) (vienasluoksnis)/DL (Dual Layer) (dvisluoksnis), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (Triple Layer) (trisluoksnis), BD-RE TL*5

#### Tik atkūrimas

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### „Blu-ray Disc(TM)“ ROM įrenginys modeliuose, kuriuose yra „DVD SuperMulti“ diskų įrenginys

Optinių diskų įrenginys palaiko toliau išvardytų laikmenų atkūrimą ir (arba) įrašymą.

#### Atkūrimas ir įrašymas

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer) (dvisluoksnis)

- DVD-R DL (Dual Layer) (dvisluoksnis)

- DVD-RAM*2*3

#### Tik atkūrimas

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (Single Layer) (vienasluoksnis)/DL (Dual Layer) (dvisluoksnis), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Duomenų rašymas į „Ultra Speed“ CD-RW laikmenas nepalaikoma.

*2 Optinių diskų įrenginys nepalaiko DVD-RAM kasečių. Naudokite diskus be kasečių arba diskus su nuimama kasete.

*3 Duomenų įrašymas į vienasluoksnes DVD-RAM laikmenas (2,6 GB), palaikančias DVD-RAM 1.0 versiją, nepalaikomas. DVD-RAM 2.2 versijos / 12X-SPEED DVD-RAM 5.0 poversijo laikmenos nepalaikomos.

*4 „BD-RE Disc“ laikmena 1.0 versijos formatu ir „Blu-ray Disc“ laikmena su kasete nepalaikomos.

*5 Galima, jei optinių diskų įrenginys palaiko BDXL(TM) laikmenas. Kai kurios programos nepalaiko BD-R TL/BD-RE TL laikmenų atkūrimo ir (arba) įrašymo. Iš anksto įdiegtos programos skiriasi, atsižvelgiant į įsigytą modelį. Daugiau informacijos žr. programose esančiuose žinyno failuose. Kai kurie leistuvai gali neatkurti BD R TL/BD-RE TL laikmenų, kuriose įrašėte duomenis VAIO kompiuteriu. Įsitikinkite, kad jūsų leistuvas palaiko BD R TL/BD-RE TL laikmenas.

#### Pastaba

- Jūsų optinių diskų įrenginys gali nepalaikyti kai kurių laikmenų įrašymo arba atkūrimo.

- Jūsų optinis diskų įrenginys negali įrašyti 8 cm disko.

- Jūsų optinių diskų įrenginys palaiko tik apvalius diskus. Nenaudokite kitokios formos (žvaigždės, širdelės, kortelės ir t. t.) arba pažeistų diskų, nes galite sugadinti VAIO kompiuterį.

- „DVD-Video“ formato duomenis galima įrašyti į DVD+R (vienasluoksnes arba dvisluoksnes), DVD+RW / DVD-R (vienasluoksnes arba dvisluoksnes) ir DVD-RW laikmenas. „DVD-Video“ įrašo formato duomenys gali būti įrašomi į DVD-R (vienasluoksnes arba dvisluoksnes), DVD-RW ir DVD-RAM laikmenas. Laikmenos, į kurias galima įrašyti, skiriasi, atsižvelgiant į naudojamą diskų įrašymo programą. Daugiau informacijos žr. programoje esančiame žinyno faile.

- Rekomenduojama naudoti „Sony“ prekės ženklu pažymėtas laikmenas: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R arba BD-RE.

- Negalima įrašyti duomenų į DVD-RW laikmenas (6x greičiu), jei optinių diskų įrenginys nepalaiko DVD-RW laikmenų įrašymo 6x greičiu funkcijos.

- Negalima įrašyti duomenų į DVD+RW laikmenas (8x greičiu), jei optinių diskų įrenginys nepalaiko DVD+RW laikmenų įrašymo 8x greičiu funkcijos.

- VAIO kompiuteris gali atkurti diskus, atitinkančius kompaktinio disko (CD) standartą. „DualDiscs“ ir kai kurie muzikos įrašų diskai, užkoduoti autorių teisių apsaugos technologijomis, neatitinka CD standarto. Todėl tokie diskai gali būti nesuderinami su jūsų kompiuteriu.

- Prieš įsigydami jau įrašytus arba tuščius diskus, kuriuos naudosite VAIO kompiuteryje, atidžiai perskaitykite ant disko pakuotės esančias pastabas, kad išsiaiškintumėte, ar atkūrimas ir įrašymas yra suderinami su jūsų kompiuterio optinių diskų įrenginiu. „Sony“ NEGARANTUOJA, kad VAIO optinių diskų įrenginys bus suderinamas su diskais, kurie neatitinka oficialaus CD, DVD arba „Blu-ray Disc“ standarto. NAUDOJANT NETINKAMUS DISKUS VAIO KOMPIUTERIUI GALI BŪTI PADARYTA NEPATAISOMA ŽALA ARBA GALI KILTI PROGRAMOS NESUDERINAMUMO PROBLEMŲ IR SISTEMA GALI UŽSTRIGTI.

  Jei turite klausimų dėl diskų formatų, kreipkitės į konkretų įrašyto disko leidėją arba vienkartinio rašymo disko gamintoją.

- VAIO kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto, kad būtų galima atkurti DVD-RW, DVD-RAM DVD-R (vienasluoksnes arba dvisluoksnes) laikmenas, suderinamas su įrašomųjų laikmenų turinio apsaugos (angl. „Content Protection for Recordable Media“, CPRM) standartu.

- Kad būtų galima įrašyti, redaguoti arba atkurti autorių teisėmis apsaugotą turinį, „Blu-ray Disc“ laikmenoms taikoma išplėstinės prieigos prie turinio sistemos (angl. „Advanced Access Content System“, AACS) technologija. Norėdami ir toliau naudoti „Blu-ray Disc“ laikmeną, atnaujinkite AACS raktą.

- AACS raktą atnaujinti galima internetu. Vadovaukitės pranešime, kuris pateikiamas naudojamoje įrašymo, redagavimo arba atkūrimo programoje, pateikiamais nurodymais. Jei neatnaujinsite AACS rakto, nebegalėsite įrašyti, redaguoti arba leisti autorių teisėmis apsaugoto turinio.

  Jei norite įrašyti, redaguoti arba leisti turinį, kuris nėra apsaugotas autorių teisėmis, AACS rakto naujinti nereikia. „Blu-ray Disc“ įrašymo arba atkūrimo programos, įdiegtos VAIO kompiuteryje, AACS raktą galite atnaujinti penkerius metus po įsigijimo. Vėliau apie atnaujinimą informuosime palaikymo svetainėje.

- Kai kuriam DVD ir „BD-ROM Disc“ laikmenų turiniui reikalingi regiono parametrai. Jei optinių diskų įrenginio regiono parametras nesutampa su disko regiono kodu, jo atkurti negalima.

- Jei išorinis ekranas nesuderinamas su didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos (angl. „High-bandwidth Digital Content Protection“, HDCP) standartu, negalėsite atkurti arba peržiūrėti „Blu-ray Disc“ laikmenose esančio autorių teisėmis apsaugoto turinio naudodami HDMI jungtį.

- Naudojant tam tikrą „Blu-ray Disc“ turinį vaizdo išvestis gali būti apribota iki standartinės raiškos arba gali būti neleidžiama analoginė vaizdo išvestis.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Apie regionų kodus (modeliai su optinių diskų įrenginiu)

Eiti į puslapio viršų