# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Spausdinti

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą

Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).

Saugos raktas leidžia belaidžiams įrenginiams, pvz., „Wi-Fi“ prieigos taškui ir kompiuteriui, su tokiu pat raktu perduoti ryšius vienas kitam naudojant „Wi-Fi“.

Saugos raktas kiekvienam prieigos taškui priskiriamas pagal numatytuosius parametrus. (Įsitikinkite, kad pakeitėte numatytąjį saugos raktą – taip apsaugosite duomenis nuo neįgalioto naudojimo.) Jei nerandate numatytojo saugos rakto, vadovaukitės su prieigos tašku pateiktu vadovu.

Jei įvedėte netinkamą saugos raktą, vadovaukitės šiais veiksmais, kad dar kartą įvestumėte saugos raktą.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai (Settings). (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite norimą tinklą ir pasirinkite Rodyti ryšio ypatybes (View connection properties).
4. Pasirinkite skirtuką Sauga (Security).
5. Lauke Tinklo saugos raktas (Network security key) įveskite saugos raktą ir pasirinkite Gerai (OK).

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas
- Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą

Eiti į puslapio viršų