# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Spausdinti

## Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?

- Jei įjungta prieigos taško MAC adresų filtravimo funkcija, prieigos taško sąrankos ekrane užregistruokite VAIO kompiuterio MAC adresą. Antraip kompiuteris negalės prisijungti prie prieigos taško.

  Atverkite Komandinė eilutė (Command Prompt), įveskite „ipconfig /all“ ir paspauskite klavišą Enter. Fizinį adresą (MAC adresą) rasite dalies Belaidžio LAN „Wi-Fi“ adapteris (Wireless LAN adapter Wi-Fi) lauke Fizinis adresas (Physical Address).

  Kaip atverti Komandinė eilutė (Command Prompt), žr. Programėlės (Apps), Parametrai (Settings) arba Failai (Files) paieška / paleidimas.

Eiti į puslapio viršų