# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Spausdinti

## Garso išvesties įrenginio keitimas

Jei iš išorinio įrenginio, prijungto prie VAIO kompiuterio, nesklinda joks garsas, reikia pakeisti garso išvesties įrenginį.

1. Atidarykite Valdymo skydas (Control Panel) ir pasirinkite Aparatūra ir garsas (Hardware and Sound). (Kaip atidaryti Valdymo skydas (Control Panel), žr. „Valdymo skydas (Control Panel)“ atidarymas.)
2. Pasirinkite Garsas (Sound).
3. Pasirinkite kortelę Atsukti atgal (Playback).
4. Įsitikinkite, kad įrenginio, kurį norite naudoti kompiuterio garsui išvesti, piktograma pažymėta varnele.

   Jei piktograma nepažymėta varnele, pasirinkite ją ir pasirinkite Nustatyti numatytąjį (Set Default).

5. Pasirinkite Gerai (OK).

#### Kaip pakeisti garso dažnį ir gylį bitais

Skaitmeninio garso išvesties signalo dažnis ir gylis bitais turi būti nustatomi atsižvelgiant į jūsų skaitmeninio garso įrenginį.

Atlikite anksčiau nurodytus 1–3 veiksmus, tada pasirinkite HDMI įrenginį arba piktogramą OPTINĖ IŠVESTIS (OPTICAL OUT) (optinė skaitmeninio garso išvestis) ir pasirinkite Ypatybės (Properties). Kortelėje Išsamiau (Advanced) pasirinkite įrenginio palaikomą diskretizavimo dažnį ir gylį bitais (pvz., 16 bitų, 48 000 Hz (DVD kokybė)) ir pasirinkite Gerai (OK).

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Išorinių garsiakalbių/ausinių prijungimas
- Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

Eiti į puslapio viršų