# Lietotāja rokasgrāmata

# Personālais dators VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Drukāt

## Skārienpaliktņa iespējošana un atspējošana

VAIO datora skārienpaliktni var iespējot un atspējot.

1. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu Fn un nospiediet taustiņu F1.

   Katru reizi, kad nospiežat šos taustiņus, skārienpaliktnis tiek iespējots vai atspējots.

#### Padoms

- Pirms skārienpaliktņa atspējošanas pievienojiet peli. Ja atspējojat skārienpaliktni, pirms ir pievienota pele, kursora vadībai varēsiet izmantot tikai tastatūru. (Attiecas uz modeļiem, kas nav aprīkoti ar skārienekrānu.)

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Skārienpaliktņa lietošana
- Skārienpaliktņa pieskaršanās funkcijas atspējošana
- Žestu funkcijas iespējošana un atspējošana

Uz lapas sākumu