# Lietotāja rokasgrāmata

# Personālais dators VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## LAN

- Lokālā tīkla (LAN) porta izmantošana
  Pirms LAN kabeļa pievienošanas LAN portam, pabīdiet porta vāciņu lejup, kā redzams attēlā zemāk.
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
  Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.
- Pievienošanās internetam, izmantojot vadu savienojumu
  Pirms interneta lietošanas jānoslēdz vienošanās ar interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP – Internet Service Provider) un jāuzstāda ierīces, kas ir nepieciešamas, lai VAIO datorā izveidotu savienojumu ar internetu.
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
  Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.
- Par tīklu (LAN)
  Izmantojot lokālo tīklu (LAN – Local Area Network), var izveidot VAIO datora savienojumu ar internetu un pārsūtīt datus starp datoru un citām ierīcēm.
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu
  Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kuri tiek pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb vadu ekvivalentā privātuma (WEP – Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Uz lapas sākumu

### Iespējams, meklējat šādas tēmas:

- Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?
- Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?
- Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?
- Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

Uz lapas sākumu