# Lietotāja rokasgrāmata

# Personālais dators VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Drukāt

## Pievienošanās internetam, izmantojot vadu savienojumu

Pirms interneta lietošanas jānoslēdz vienošanās ar interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP – Internet Service Provider) un jāuzstāda ierīces, kas ir nepieciešamas, lai VAIO datorā izveidotu savienojumu ar internetu.

Pievienojiet LAN kabeļa (nav iekļauts komplektācijā) vienu galu VAIO datora LAN portam, bet otru galu – tīklam.

#### Piezīme

- Lai saņemtu detalizētu informāciju par ierīcēm, kas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu interneta piekļuvi un izveidotu VAIO datora savienojumu ar internetu, konsultējieties ar ISP.

- Kad veidojat VAIO datora savienojumu ar internetu, izmantojiet kabeli ar marķējumu “Network” (Tīkls) vai “Ethernet” (Ethernet tīkls).

- Nepievienojiet tālruņa kabeli sava VAIO datora LAN portam.

  Ja LAN portam ir pievienoti tālāk minētie tīkli vai telefona līnijas, augsta elektriskā strāva var izraisīt porta bojājumus, pārkaršanu vai aizdegšanos.

  - Visi tīkli, izņemot 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T veida tīklus

  - Publiskā tālruņu abonentu līnija

  - Privātā atzara centrāle (PBX)

  - Mājas tālruņa līnija (iekšējā tālruņa mikrofons ar skaļruni) vai biznesa tālruņa līnija (daudzlīniju biznesa tālrunis)

#### Padoms

- Lai VAIO datorā izveidotu savienojumu ar internetu, izmantojot funkciju Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), jāpielāgo Wi-Fi iestatījumi. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Par tīklu (LAN)
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

Uz lapas sākumu