# Lietotāja rokasgrāmata

# Personālais dators VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Drukāt

## Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?

- Ja piekļuves punktā ir iespējota MAC adrešu filtrēšana, reģistrējiet sava VAIO datora MAC adresi piekļuves punkta iestatīšanas ekrānā. Pretējā gadījumā datoru nevar savienot ar piekļuves punktu.

  Atveriet cilni Komandu uzvedne (Command Prompt), ievadiet “ipconfig /all” un nospiediet taustiņu Enter. Fizisko adresi (MAC adresi) var atrast vienuma Bezvadu LAN adaptera Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi) laukā Fiziskā adrese (Physical Address).

  Lai atvērtu vienumu Komandu uzvedne (Command Prompt), skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

Uz lapas sākumu