# Lietotāja rokasgrāmata

# Personālais dators VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## Wi-Fi

- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu
  Pirms izmantot Wi-Fi, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana
  Jūs varat atspējot Wi-Fi funkciju, rīkojoties šādi.
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
  Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
  Jūs varat apturēt Wi-Fi saziņu, rīkojoties šādi.
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
  Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu
  Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kuri tiek pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb vadu ekvivalentā privātuma (WEP – Wired Equivalent Privacy) atslēgu.
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana
  Varat izveidot Wi-Fi saziņu starp VAIO datoru un piekļuves punktu (nav iekļauts komplektācijā).

Uz lapas sākumu

### Iespējams, meklējat šādas tēmas:

- Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?
- Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?
- Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?
- Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

Uz lapas sākumu