# Manual do utilizador

# Computador pessoal VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Imprimir

## Instalar a bateria

Instale a bateria no respectivo compartimento do computador VAIO.

1. Desligue o computador VAIO, desligue o cabo de alimentação e todos os cabos de ligação e feche o ecrã LCD.
2. Faça deslizar o seletor LOCK () da bateria para a posição de aberto.

3. Faça deslizar a bateria diagonalmente para o compartimento até que a projeção () existente em ambos os lados do compartimento encaixe no entalhe () existentes de ambos os lados da bateria.

4. Rode a bateria na direção indicada pela seta e empurre-a até que esteja encaixada no compartimento.

5. Faça deslizar o seletor LOCK da bateria para a posição LOCK para fixar a bateria ao computador VAIO.

#### Nota

- Certifique-se de que o seletor LOCK da bateria está na posição LOCK antes de utilizar o computador VAIO. A utilização do computador sem bloquear a bateria poderá originar as situações seguintes: a bateria solta-se, o computador não se liga ou desliga-se subitamente.

Ir para o início da página

### Tópico relacionado

- Carregar a bateria
- Notas sobre a utilização da bateria

Ir para o início da página