# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuterisVAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

## Wi-Fi

- Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą
  Prieš pradėdami naudoti funkciją „Wi-Fi“, perskaitykite toliau pateikiamus tinkamo naudojimo įspėjimus.
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas
  Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
  Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas
  Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite nutraukti „Wi-Fi“ ryšius.
- Apie interneto ryšio paslaugas
  Toliau pateikiami galimi interneto ryšio paslaugų tipai.
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą
  Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas
  Galite užmegzti „Wi-Fi“ ryšį tarp VAIO kompiuterio ir prieigos taško (nepridedama).

Eiti į puslapio viršų

### Galbūt ieškote šių temų:

- Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?
- Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?
- Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?
- Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?
- Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?

Eiti į puslapio viršų