# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuterisVAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Spausdinti

## Akumuliatoriaus įkrovimas

Akumuliatorių galima krauti net naudojantis VAIO kompiuteriu, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio. Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į veikimo sąlygas.

1. Įdėkite akumuliatorių į VAIO kompiuterį. (Žr. Akumuliatoriaus įdėjimas.)
2. Įjunkite VAIO kompiuterį į kintamosios srovės lizdą. (Žr. Maitinimo šaltinio prijungimas.)

#### Patarimas

- Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą.

  Atminkite, kad esant žemai temperatūrai, akumuliatorius kraunamas ilgiau.

- Norėdami patikrinti VAIO kompiuterio akumuliatoriaus būseną, atidarykite darbalaukį ir darbalaukio pranešimų srityje pasirinkite akumuliatoriaus piktogramą, pvz.,(naudojama akumuliatoriaus energija) arba(kompiuteris prijungtas prie maitinimo tinklo). Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis (Desktop) atvėrimas.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Krovimo indikatoriaus būsenų sąrašas
- Baterijos įkrovimo talpos tikrinimas
- Kaip pailginti akumuliatoriaus veikimo trukmę

Eiti į puslapio viršų