# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuterisVAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

## LAN

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
  Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.
- Prisijungimas prie interneto naudojant laidinį ryšį
  Prieš naudodami internetą, turite pasirašyti sutartį su interneto paslaugų teikėju (IPT) ir atlikti įrenginių, kurių reikia norint prijungti VAIO kompiuterį prie interneto, sąranką.
- Apie interneto ryšio paslaugas
  Toliau pateikiami galimi interneto ryšio paslaugų tipai.
- Apie tinklą (LAN)
  Naudodami tinklą (LAN) galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto ir perkelti duomenis iš kompiuterio į kitus įrenginius ir atvirkščiai.
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą
  Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).

Eiti į puslapio viršų

### Galbūt ieškote šių temų:

- Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?
- Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?
- Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?
- Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?
- Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?

Eiti į puslapio viršų