# Посібник користувача

# Персональний комп'ютерVAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Друк

## Запуск підключення Wi-Fi(R) (бездротової локальної мережі)

Можна встановити з’єднання Wi-Fi між комп’ютером VAIO і точкою доступу (не постачається в комплекті).

Перш ніж використовувати Wi-Fi, переконайтеся, що точку доступу ввімкнено й вона працює.

1. Підключіть точку доступу до комп’ютера VAIO.

   Докладніші відомості див. у довідковій системі Довідка та підтримка Windows (Windows Help and Support) (Відкриття довідкової системи Довідка та підтримка Windows (Windows Help and Support)) і в посібнику з комплекту постачання точки доступу.

2. Відкрийте ключові кнопки та виберітьНастройки (Settings). (Відомості про те, як відкрити ключові кнопки, див. у розділі Відкриття ключових кнопок.)
3. У нижньому правому куті виберіть Змінити настройки ПК (Change PC settings).
4. На лівій панелі екрана Параметри ПК (PC settings) виберіть Безпроводове (Wireless).
5. Змініть значення параметра Режим "у літаку" (Airplane mode) на Вимк. (Off), а для параметра Wi-Fi у розділі Безпроводові пристрої (Wireless devices) змініть значення на (On).
6. Відкрийте ключові кнопки та виберітьНастройки (Settings). (Відомості про те, як відкрити ключові кнопки, див. у розділі Відкриття ключових кнопок.)
7. Виберіть(піктограму мережі).
8. Виберіть потрібну точку доступу та натисніть Підключитися (Connect).

   Після встановлення підключення в полі вибраної безпроводової точки доступу відобразиться стан Підключено (Connected).

   Якщо відобразиться вікно вводу ключа безпеки, введіть відповідний код і виберіть OK. Докладніші відомості див. у розділі Про ключ безпеки для Wi-Fi(R) (бездротової локальної мережі).

   Зверніть увагу на те, що у ключах безпеки враховується регістр.

#### Перевірка стану підключення Wi-Fi

Відкрийте робочий стіл і наведіть вказівник миші на(піктограму мережі) в області сповіщень робочого столу, щоб перевірити стан підключення до Wi-Fi і переконатися, що точка доступу наразі підключена до комп’ютера VAIO.

Докладніші відомості про те, як відкрити робочий стіл, див. у розділі Відкриття екрана Робочий стіл (Desktop).

#### Примітка

- Якщо комп’ютер VAIO підтримує технологію IEEE 802.11a/b/g/n і на ньому ввімкнено лише функцію Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц, його не можна підключити до точки доступу Wi-Fi із частотою 5 ГГц. Також якщо ввімкнено лише функцію Wi-Fi із частотою 5 ГГц, комп’ютер не можна підключити до точки доступу Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц.

  Якщо комп’ютер підтримує технологію IEEE 802.11b/g/n і на ньому вимкнено функцію Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц, його не можна підключити до точки доступу. Комп’ютер не можна також підключити до точки доступу Wi-Fi із частотою 5 ГГц.

- Перш ніж почнеться обмін даними через мережу Wi-Fi, можливо, знадобиться деякий час для пошуку відповідної точки доступу та підключення до неї.

#### Підказка

- Докладніші відомості про Режим "у літаку" (Airplane mode) див. у довідковій системі Довідка та підтримка Windows (Windows Help and Support) (Відкриття довідкової системи Довідка та підтримка Windows (Windows Help and Support)).

- Після введення ключа безпеки та встановлення зв’язку з комп’ютером VAIO точку доступу буде зареєстровано на комп’ютері. Під час подальших підключень не потрібно буде вводити ключ безпеки.

Перейти до початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Про стандарти Wi-Fi(R) (бездротової локальної мережі)
- Припинення зв’язку Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)
- Примітки щодо використання функції Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)
- Про ключ безпеки для Wi-Fi(R) (бездротової локальної мережі)

Перейти до початку сторінки