# Посібник користувача

# Персональний комп'ютерVAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Друк

## Про ключ безпеки для Wi-Fi(R) (бездротової локальної мережі)

Ключ безпеки – це протокол, який шифрує дані, що передаються через Wi-Fi. Його також називають ключем шифрування або ключем WEP.

Ключ безпеки дає змогу бездротовим пристроям, які мають такий самий ключ, зокрема точці доступу Wi-Fi і комп’ютеру, обмінюватися даними через Wi-Fi.

Ключ безпеки призначається кожній точці доступу за промовчанням. (Переконайтеся, що ключ безпеки за промовчанням було змінено для захисту даних від несанкціонованого використання.) Якщо не вдається знайти ключ безпеки за промовчанням, див. посібник із комплекту постачання точки доступу.

Якщо введено неправильний ключ безпеки, виконайте наведені нижче кроки, щоб повторно ввести ключ безпеки.

1. Відкрийте ключові кнопки та виберітьНастройки (Settings). (Відомості про те, як відкрити ключові кнопки, див. у розділі Відкриття ключових кнопок.)
2. Виберіть(піктограму мережі).
3. Клацніть правою кнопкою миші на потрібній мережі та виберіть Перегляд властивостей підключення (View connection properties).
4. Перейдіть на вкладку Безпека (Security).
5. Введіть ключ безпеки в полі Мережний ключ безпеки (Network security key) і виберіть OK.

Перейти до початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Про стандарти Wi-Fi(R) (бездротової локальної мережі)
- Запуск підключення Wi-Fi(R) (бездротової локальної мережі)
- Примітки щодо використання функції Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

Перейти до початку сторінки