# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuteris VAIO Pro 11/13SVP1121/SVP1321

Spausdinti

## Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?

- Perkelkite VAIO kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau naudojamo prieigos taško.

  Ryšiui įtakos turi atstumas, kliūtys, įrenginio konfigūracija, radijo bangų stiprumas / trikdžiai, sienų medžiaga, veikiančios programėlės ir kt.

- Jei naudojate prieigos tašką, įrenginys gali laikinai patirti perkrovą atsižvelgiant į tai, kiek kitų įrenginių tuo metu vykdo duomenų mainus per prieigos tašką.

  Šiek tiek palaukite ir bandykite vėl.

- Pakeiskite prieigos taško kanalo parametrą. Pakeitus kanalą, gali sumažėti belaidžio tinklo trikdžių kiekis ir padidėti duomenų perdavimo greitis.

  Jei prieigos taško kanale yra trikdžių, duomenų perdavimo greitis gali sumažėti.

- Jei jūsų prieigos taškui trukdo kiti prieigos taškai, pakeiskite prieigos taško kanalą.

  Daugiau informacijos žr. su prieigos tašku pridėtame vadove.

- Įsitikinkite, kad šalia jūsų „Wi-Fi“ įrenginių neveikia mikrobangų krosnelė.

  2,4 GHz dažnių juostą, kurioje veikia „Wi-Fi“, naudoja įvairūs kiti įrenginiai ir aparatai. Jei naudodami „Wi-Fi“ ryšį naudositės ir mikrobangų krosnele, gali sulėtėti duomenų perdavimas, sumažėti veikimo nuotolis arba nutrūkti ryšys.

Eiti į puslapio viršų