# Korisnički priručnik

# Lični računar VAIO Pro 11/13SVP1121/SVP1321

Štampanje

## Pokretanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) komunikacije

Možete uspostaviti Wi-Fi komunikaciju između vašeg VAIO računara i pristupne tačke (nije isporučena).

Pre korišćenja Wi-Fi funkcije, uverite se da je Wi-Fi pristupna tačka uključena i da je operativna.

1. Povežite pristupnu tačku sa vašim VAIO računarom.

   Za više informacija pogledajte deo Windows pomoć i podrška (Windows Help and Support) (Otvaranje funkcije Windows pomoć i podrška (Windows Help and Support)) i uputstvo koje ste dobili uz pristupnu tačku.

2. Otvorite dugmad i izaberite dugmePostavke (Settings). (Pogledajte Otvaranje dugmadi da biste otvorili dugmad.)
3. U donjem desnom uglu izaberite Promena postavki računara (Change PC settings).
4. Izaberite Bežična (Wireless) u levom oknu ekrana Postavke računara (PC settings).
5. Promenite Režim letenja (Airplane mode) u Isključeno (Off) i postavku za Wi-Fi u opciji Bežični uređaji (Wireless devices) u Uključeno (On).
6. Otvorite dugmad i izaberite dugmePostavke (Settings). (Pogledajte Otvaranje dugmadi da biste otvorili dugmad.)
7. Izaberite(ikona mreže).
8. Izaberite željenu pristupnu tačku i Poveži se (Connect).

   Nakon uspostavljanja veze, u polju izabrane bežične pristupne tačke se pojavljuje Povezan (Connected).

   Ako se pojavi prozor za unos bezbednosnog ključa, unesite bezbednosni ključ i izaberite U redu (OK). Za više informacija pogledajte odeljak O bezbednosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežične LAN).

   Vodite računa o tome da bezbednosni ključevi prave razliku između malih i velikih slova.

#### Provera statusa Wi-Fi veze

Otvorite radnu površinu i pomerite pokazivač miša preko(ikona mreže) u oblasti sa obaveštenjima na radnoj površini da biste proverili status Wi-Fi veze, kao što je pristupna tačka koja je trenutno povezana sa vašim VAIO računarom.

Da biste otvorili radnu površinu pogledajte Otvaranje prikaza Radna površina (Desktop).

#### Napomena

- Na modelima opremljeni standardom IEEE 802.11a/b/g/n, kada je omogućena samo Wi-Fi funkcija od 2,4 GHz, vaš VAIO računar se ne može povezati na Wi-Fi pristupnu tačku frekvencije 5 GHz. Takođe, kada je omogućena samo Wi-Fi funkcija od 5 GHz, računar se ne može povezati na Wi-Fi pristupnu tačku frekvencije 2,4 GHz.

  Na modelima opremljeni standardom IEEE 802.11b/g/n, kada je Wi-Fi funkcija od 2,4 GHz onemogućena, računar se ne može povezati na pristupnu tačku. Takođe, računar se ne može povezati na Wi-Fi pristupnu tačku od 5 GHz.

- Pre početka komunikacije putem Wi-Fi mreže, pronalaženje Wi-Fi pristupne tačke i povezivanje sa njom može potrajati.

#### Nagoveštaj

- Pogledajte Windows pomoć i podrška (Windows Help and Support) (Otvaranje funkcije Windows pomoć i podrška (Windows Help and Support)) za više informacija o opciji Režim letenja (Airplane mode).

- Kada vaš VAIO računar povežete na pristupnu tačku unošenjem bezbednosnog ključa, pristupna tačka će se registrovati na računaru. Bezbednosni ključ ne morate unositi prilikom naknadnih povezivanja.

Idi na vrh stranice

### Srodne teme

- O Wi-Fi(R) (bežične LAN) standardima
- Zaustavljanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) komunikacije
- Napomene o korišćenju Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkcije
- O bezbednosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežične LAN)

Idi na vrh stranice