# Felhasználói útmutató

# Személyi számítógép VAIO Duo 13SVD1321

Nyomtatás

## A toll akkumulátorának vagy elemének cseréje (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek)

Amikor a toll (Digitalizáló érintőceruza) működése pontatlanná válik, cserélje ki az akkumulátorát vagy elemét.

Napi átlagos 4 órás használattal számolva a csere körülbelül 18 havonta válik esedékessé. Használjon LR61 (LR8D425) alkáli elemet.

1. Húzza le a Zárókupak-ot a tollról, és cserélje ki az elemet.

2. Helyezze be az elemet a tollba, úgy, hogy a + oldala a hegy felé nézzen.

3. Szerelje vissza a Zárókupak-ot.

#### Megjegyzés

- A Zárókupak-ot csak elemcserekor vegye le.

- Ha egy ideig nem szeretné használni a tollat, vegye ki az elemet.

- A toll nem használható kereskedelmi forgalomban kapható újratölthető akkumulátorral. Az újratölthető akkumulátorokon működési hibát okozó szivárgás keletkezhet.

- Amikor az elem töltése alacsonnyá válik, azonnal cserélje le. A lemerült elem a tollban szivárogni kezdhet.

- Ne próbálja meg feltölteni az elemet.

- Kérjük, olvassa el a mellékelt biztonsági útmutatót.

Ugrás a lap tetejére

### Kapcsolódó témák

- A toll használata (Digitalizáló érintőceruza eszközzel rendelkező modellek)

Ugrás a lap tetejére