# Uporabniški priročnik

# Osebni računalnik VAIO Duo 13SVD1321

Natisni

## Vzpostavljanje brezžične povezave WAN (modeli z brezžično povezavo WAN)

Brezžično povezavo WAN (WWAN) lahko vzpostavite s programom OneClick Internet.

1. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve (Settings). (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika (Change PC settings).
3. V levem podoknu na zaslonu Nastavitve (PC settings) izberite Brezžično (Wireless).
4. Preverite, ali je možnost Način v letalu (Airplane mode) nastavljena na Izklopljeno (Off), in nato spremenite nastavitev Mob. širokopas. Povezava (Mobile Broadband) v razdelku Brezžične naprave (Wireless devices) na Vklopljeno (On).
5. Zaženite OneClick Internet in izberite Vzpostavi povezavo (Connect). (Informacije o zagonu programa OneClick Internet najdete v poglavju Iskanje/zagon Programi (Apps), Nastavitve (Settings) ali Datoteke (Files).)

#### Opomba

- Preverite, ali ste kartico micro SIM pravilno vstavili v režo za kartico micro SIM na računalniku VAIO. V nasprotnem primeru funkcija brezžične povezave WAN morda ne bo delovala.

  Informacije o vstavljanju kartice micro SIM najdete v poglavju Vstavljanje kartice micro SIM (modeli z brezžično povezavo WAN).

#### Namig

- Če želite več informacij o uporabi brezžične povezave WAN, si oglejte navodila ponudnika.

Na vrh strani

### Sorodne teme

- Pred uporabo brezžične povezave WAN (modeli z brezžično povezavo WAN)
- Vstavljanje kartice micro SIM (modeli z brezžično povezavo WAN)
- Odstranjevanje kartice micro SIM (modeli z brezžično povezavo WAN)
- Prekinitev brezžične povezave WAN (modeli z brezžično povezavo WAN)

Na vrh strani