# Руководство пользователя

# Персональный компьютер VAIO Duo 13SVD1321

Печать

## Общие сведения о ключе безопасности в сети Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

Ключ безопасности представляет собой протокол безопасности для Wi-Fi, который обеспечивает шифрование данных, передаваемых по беспроводной локальной сети. Он называется также ключом шифрования или ключом WEP.

Обмен данными между двумя устройствами в беспроводной локальной сети, например, между точкой доступа Wi-Fi и компьютером, возможен в том случае, если для них задан один и тот же ключ безопасности.

Каждой точке доступа назначен ключ безопасности по умолчанию. (Для защиты данных от несанкционированного доступа необходимо изменить ключ безопасности по умолчанию.) Уточнить ключ безопасности по умолчанию можно с помощью руководства, прилагаемого к точке доступа.

В случае ошибки при вводе ключа безопасности выполните следующие действия для повторного ввода ключа.

1. Откройте панель чудо-кнопок и выберите чудо-кнопкуПараметры (Settings). (Сведения о том, как открыть панель чудо-кнопок, см. в разделе Открытие панели чудо-кнопок.)
2. Выберите(значок сети).
3. Щелкните правой кнопкой мыши нужную сеть и выберите Просмотреть свойства подключения (View connection properties).
4. Перейдите на вкладку Безопасность (Security).
5. Введите ключ безопасности в поле Ключ безопасности сети (Network security key) и выберите ОК (OK).

В начало страницы

### См. также

- Общие сведения о стандартах Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Запуск связи Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Примечания к использованию функции Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

В начало страницы