# Посібник користувача

# Персональний комп'ютер VAIO Duo 13SVD1321

Друк

## Встановлення бездротового зв’язку WAN (моделі, оснащені бездротовим WAN)

Бездротовий зв’язок WAN (WWAN) можна встановити за допомогою OneClick Internet.

1. Відкрийте ключові кнопки та виберітьНастройки (Settings). (Відомості про те, як відкрити ключові кнопки, див. у розділі Відкриття ключових кнопок.)
2. У нижньому правому куті виберіть Змінити настройки ПК (Change PC settings).
3. На лівій панелі екрана Параметри ПК (PC settings) виберіть Безпроводове (Wireless).
4. Переконайтеся, що для параметра Режим "у літаку" (Airplane mode) встановлено значення Вимк. (Off), і змініть параметр Мобільне широкосмугове підключення (Mobile Broadband) у меню Безпроводові пристрої (Wireless devices) на на (On).
5. Запустіть OneClick Internet і виберіть Підключитися (Connect). (Докладнішу інформацію про запуск програми OneClick Internet див. у розділі Пошук і запуск: Застосунки (Apps), Настройки (Settings) або Файли (Files).)

#### Примітка

- Переконайтеся, що карту micro SIM належним чином вставлено у гніздо карти micro SIM на вашому комп’ютері VAIO. Інакше функція бездротового зв’язку WAN може не працювати.

  Відомості про вставлення карти micro SIM див. у розділі Вставлення карти micro SIM (моделі, оснащені бездротовим WAN).

#### Підказка

- За додатковими відомостями щодо використання функції бездротового зв’язку WAN зверніться до оператора.

До початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Перед використанням бездротового зв’язку WAN (моделі, оснащені бездротовим WAN)
- Вставлення карти micro SIM (моделі, оснащені бездротовим WAN)
- Виймання карти micro SIM (моделі, оснащені бездротовим WAN)
- Припинення бездротового зв’язку WAN (моделі, оснащені бездротовим WAN)

До початку сторінки