# Personal Computer VAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Einsetzen des Akkus

Setzen Sie den Akku in das Akkufach Ihres VAIO-Computer ein.

1. Schalten Sie Ihren VAIO-Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel und alle Verbindungskabel heraus, und klappen Sie das LCD-Display zu.
2. Schieben Sie den Schalter LOCK () in die Entriegelungsposition.

3. Schieben Sie den Akku diagonal in das Akkufach, bis die Vorsprünge () an beiden Seiten des Akkufachs in die Aussparungen () an den Seiten des Akkus greifen.

4. Kippen Sie den Akku in Richtung des Pfeils, und drücken Sie ihn nach unten in das Fach, bis er einrastet.

5. Schieben Sie den Schalter LOCK in die Position LOCK, um den Akku im VAIO-Computer zu arretieren.

#### Hinweis

- Achten Sie darauf, dass der Schalter LOCK des Akkus sich in der Position LOCK befindet, bevor Sie Ihren VAIO-Computer einschalten. Bei einer Verwendung des Computers bei nicht sicher verriegeltem Akkufach kann der Akku herausfallen, oder der Computer lässt sich nicht einschalten bzw. wird überraschend heruntergefahren.

Zum Seitenanfang

### Verwandtes Thema

- Laden des Akkus
- Hinweise zur Verwendung des Akkus

Zum Seitenanfang