# Persondator VAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Ansluta till Internet med en kabelanslutning (modeller med LAN-port)

Innan du kan använda Internet måste du teckna avtal med en Internetleverantör och installera enheter som krävs för uppkoppling av VAIO-datorn till Internet.

Anslut den ena änden av nätverkskabeln (medföljer ej) till LAN-porten på VAIO-datorn och den andra änden till nätverket.

#### OBS!

- För detaljerad information om vilka enheter som krävs för en Internetuppkoppling och hur du ansluter VAIO-datorn kan du få från din Internetleverantör.

- När du ansluter VAIO-datorn till Internet måste du använda en kabel som är märkt med ”Nätverk” eller ”Ethernet”.

- Koppla inte in en telefonkabel till LAN-porten på VAIO-datorn.

  Om LAN-porten ansluts till följande nätverk eller telefonlinjer kan hög spänning i porten orsaka skador, överhettning eller brand.

  - Alla nätverkstyper, utom 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Vanliga telefonlinjer

  - PBX-linjer (Private Branch Exchange)

  - Hemtelefoner (porttelefoner) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer)

#### Tips

- Om du vill ansluta VAIO-datorn till Internet med Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN) måste du ställa in Wi-Fi-inställningarna. Se Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN) för mer information.

Gå till början av sidan

### Relaterade avsnitt

- Om Internetanslutningar
- Om nätverket (LAN)
- Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Gå till början av sidan