# Persondator VAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan upprätta Wi-Fi-kommunikation mellan VAIO-datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej).

Innan du använder Wi-Fi måste du se till att en Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverad och fungerar.

1. Anslut en åtkomstpunkt till VAIO-datorn.

   Hänvisa till Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support) och bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten för mer information.

2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Se Öppna snabbknapparna för information om hur du öppnar snabbknapparna.)
3. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
4. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
5. Ändra Flygplansläge till Av och Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På.
6. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Se Öppna snabbknapparna för information om hur du öppnar snabbknapparna.)
7. Välj(nätverksikonen).
8. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Anslut.

   När anslutningen har upprättats visas Ansluten i fältet för den valda trådlösa åtkomstpunkten.

   Om ett fönster visas där du uppmanas att ange en säkerhetsnyckel, anger du säkerhetsnyckeln och väljer OK. Se Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) för mer information.

   Observera att säkerhetsnycklar är skiftlägeskänsliga.

#### Så här kontrollerar du anslutningsstatus för Wi-Fi

Öppna skrivbordet och håll muspekaren över(nätverksikonen) i meddelandefältet för att kontrollera Wi-Fi-statusen. Du kan till exempel kontrollera vilken åtkomstpunkt som VAIO-datorn är ansluten till.

Information om hur du öppnar skrivbordet, se Öppna Skrivbord.

#### OBS!

- När enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 2,4 GHz har aktiverats på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast), kan VAIO-datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz. På samma sätt kan datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 2,4 GHz om enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 5 GHz har aktiverats.

  Modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan inte ansluta till en åtkomstpunkt om Wi-Fi-funktion via 2,4 GHz har inaktiverats. Datorn kan inte heller ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz.

- Det kan ta ett tag att hitta och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt innan du kan börja kommunicera via Wi-Fi.

#### Tips

- Hänvisa till Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support) för mer information om Flygplansläge.

- När du ansluter din VAIO-dator till åtkomstpunkten genom att ange säkerhetsnyckeln registreras åtkomstpunkten på datorn. Du behöver inte ange säkerhetsnyckeln igen vid kommande anslutningar.

Gå till början av sidan

### Relaterade avsnitt

- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Gå till början av sidan