# Henkilökohtainen tietokoneVAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Wi-Fi-verkossa käytettävä tekniikka on jonkin seuraavan IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardin mukainen. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on teknisissä tiedoissa.

#### IEEE 802.11a (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

#### IEEE 802.11b/g (taajuuskaista: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.

#### IEEE 802.11n (taajuuskaista: 2,4 GHz/5 GHz)

IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

#### IEEE 802.11ac (luonnos) (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia

Siirry sivun alkuun