# Henkilökohtainen tietokoneVAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos annat väärän suojausavaimen, voit syöttää suojausavaimen uudelleen näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluamaasi verkkoa ja valitse Näytä yhteyden ominaisuudet.
4. Valitse Suojaus-välilehti.
5. Syötä suojausavain Verkon suojausavain -kenttään ja valitse OK.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia

Siirry sivun alkuun