# Computador pessoal VAIO Tap 11SVT1121

## Utilizar o teclado sem fios

Coloque o botão de ligar/desligar a alimentação e a consola sensível ao tato do teclado na posição de ligado, e ative ou desative a função de consola sensível ao tato.

Estado do botão e funções

- OFF

  Teclado sem fios desligado/função de consola sensível ao tato desligada

- #### ON

  Teclado sem fios ligado/função de consola sensível ao tato ligada

- ####

  Teclado sem fios ligado/função de consola sensível ao tato desligada

#### Nota

- O teclado tem ímanes para ligação ao computador VAIO. Não coloque cartões de crédito, ou outros objetos que sejam afetados por magnetismo, junto do computador, principalmente nas zonas à frente ou atrás do teclado. Se o fizer, poderá originar danos nos dados.

#### Sugestão

- Se não conseguir ligar o teclado sem fios utilizando o “botão de ligar/desligar a alimentação e a consola sensível ao tato do teclado”, siga os passos indicados abaixo para verificar se o Modo de avião está na posição OFF e o Keyboard Receiver na posição ON.

  Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições.

  Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito e selecione Sem Fios no painel esquerdo.

  Verifique se o Modo de avião está na posição OFF e o Keyboard Receiver na posição ON.

Ir para o início da página

### Tópico relacionado

- Carregar o teclado
- Acerca do ambiente de utilização do teclado
- Utilizar a consola sensível ao tato

Ir para o início da página