# Computador pessoal VAIO Tap 11SVT1121

## O que devo fazer se o teclado não funcionar?

- Certifique-se de que o teclado se encontra a uma distância de até 50 cm do computador VAIO. Consulte Acerca do ambiente de utilização do teclado para obter mais informações.

- O botão de ligar/desligar a alimentação e a consola sensível ao tato do teclado pode estar na posição OFF. Coloque-o na posição ON. Consulte Utilizar o teclado sem fios para obter mais informações.

- Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições.

  Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito e selecione Sem Fios no painel esquerdo.

  Desligue o Modo de avião e altere a definição do Keyboard Receiver para ON. Em seguida, coloque o botão de ligar/desligar a alimentação e a consola sensível ao tato do teclado na posição OFF e depois novamente na posição ON.

- Se o indicador da bateria do teclado estiver a piscar, a bateria está a ficar com pouca carga. Carregue o teclado. Consulte Carregar o teclado para obter mais informações.

Ir para o início da página