# Osobní počítač VAIO Tap 11SVT1121

## Co dělat, pokud počítač VAIO nelze připojit k přístupovému bodu (nebo k Internetu)?

- Informace naleznete v části Co dělat, pokud nelze používat funkci Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)?.

- Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý.

- Zkontrolujte nastavení přístupového bodu.

  V následujících situacích nemusí být připojení počítače VAIO k přístupovému bodu funkční nebo může být nestabilní.

  - Přístupový bod je nastaven tak, aby odmítal komunikaci s použitím názvu sítě (SSID) „ANY“, a název sítě v počítači VAIO nebo přístupovém bodu je nastaven na hodnotu „ANY“.

  - Přístupový bod je v neviditelném režimu.

    Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem nebo je získáte od poskytovatele služeb Wi-Fi.

- Zkontrolujte, zda je počítač VAIO připojen k přístupovému bodu. Další informace naleznete v části Zahájení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN).

- Kvalitu spojení ovlivňují vzdálenost, překážky, konfigurace zařízení, intenzita a rušení rádiových vln, materiál stěn, spuštěné aplikace a další vlivy.

  Posuňte počítač VAIO dále od překážek nebo blíže k přístupovému bodu, který používáte.

- Otevřete ovládací tlačítka, vyberte ovládací tlačítkoNastavení a poté symbol(ikona sítě).

  Zkontrolujte, zda je váš přístupový bod zobrazen.

  Postup pro otevření ovládacích tlačítek naleznete v části Otevření ovládacích tlačítek.

Začátek stránky