# Osobní počítač VAIO Tap 11SVT1121

## Bezpečnostní klíč pro připojení Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

Bezpečnostní klíč je bezpečnostní protokol pro připojení Wi-Fi, který šifruje data přenášená přes připojení Wi-Fi. Je znám také pod názvem šifrovací klíč nebo klíč WEP (Wired Equivalent Privacy).

Tento bezpečnostní klíč umožňuje bezdrátovým zařízením se stejným klíčem, například počítači a přístupovému bodu Wi-Fi, vzájemnou komunikaci prostřednictvím standardu Wi-Fi.

Každému přístupovému bodu je bezpečnostní klíč přiřazen automaticky. (Nezapomeňte výchozí bezpečnostní klíč změnit, abyste ochránili data před zneužitím.) Pokud výchozí bezpečnostní klíč nemůžete najít, nahlédněte do příručky dodané s přístupovým bodem.

Pokud zadáte nesprávný bezpečnostní klíč, zadejte pomocí následujícího postupu správný klíč.

1. Otevřete ovládací tlačítka a zvolte ovládací tlačítkoNastavení. (Postup pro otevření ovládacích tlačítek naleznete v části Otevření ovládacích tlačítek.)
2. Zvolte položku(ikona sítě).
3. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou síť a zvolte možnost Zobrazit vlastnosti připojení.
4. Vyberte kartu Zabezpečení.
5. Zadejte bezpečnostní klíč do pole Klíč zabezpečení sítě a zvolte možnost OK.

Začátek stránky

### Příbuzné téma

- Standardy Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)
- Zahájení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)
- Poznámky k používání funkce Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

Začátek stránky