# Osobní počítač VAIO Tap 11SVT1121

## Zahájení komunikace prostřednictvím bezdrátové sítě WAN (týká se modelů vybavených funkcí bezdrátové sítě WAN)

Komunikaci prostřednictvím bezdrátové sítě WAN (WWAN) lze zahájit pomocí nástroje OneClick Internet.

1. Otevřete ovládací tlačítka a zvolte ovládací tlačítkoNastavení. (Postup pro otevření ovládacích tlačítek naleznete v části Otevření ovládacích tlačítek.)
2. Zvolte položku Změnit nastavení počítače v pravém spodním rohu.
3. V levém podokně obrazovky Nastavení počítače vyberte položku Bezdrátový.
4. Zkontrolujte, zda je u nastavení Režim v letadle vybrána možnost Vypnuto, a přepněte nastavení Mobilní širokopásmové připojení v části Bezdrátová zařízení na hodnotu Zapnuto.
5. Spusťte nástroj OneClick Internet a vyberte možnost Připojit. (Postup pro spuštění nástroje OneClick Internet naleznete v části Vyhledávání / spouštění položek na obrazovkách Aplikace, Nastavení a Soubory.)

#### Poznámka

- Ujistěte se, že je karta micro SIM správně vložena v patici pro karty micro SIM v počítači VAIO. V opačném případě nemusí bezdrátová síť WAN fungovat.

  Informace o vložení karty micro SIM naleznete v části Vložení karty micro SIM (u modelů vybavených funkcí bezdrátové sítě WAN).

#### Tip

- Další informace o použití bezdrátové sítě WAN naleznete v pokynech, které obdržíte od svého mobilního operátora.

Začátek stránky

### Příbuzné téma

- Před použitím bezdrátové sítě WAN (u modelů vybavených funkcí bezdrátové sítě WAN)
- Vložení karty micro SIM (u modelů vybavených funkcí bezdrátové sítě WAN)
- Vyjmutí karty micro SIM (u modelů vybavených funkcí bezdrátové sítě WAN)
- Ukončení komunikace prostřednictvím bezdrátové sítě WAN (týká se modelů vybavených funkcí bezdrátové sítě WAN)

Začátek stránky