# Személyi számítógép VAIO Tap 11SVT1121

## Vezeték nélküli WAN kommunikáció leállítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

A vezeték nélküli WAN (WWAN) kommunikáció a következő lépések végrehajtásával állítható le.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Mobil szélessáv beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Kikapcsolva értékre.

#### Megjegyzés

- Távoli dokumentumokhoz, fájlokhoz vagy más forrásokhoz való kapcsolódás közben a vezeték nélküli WAN funkció leállítása adatvesztést okozhat.

Ugrás a lap tetejére

### Kapcsolódó témák

- A vezeték nélküli WAN használata előtt (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Micro SIM kártya eltávolítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Vezeték nélküli WAN kommunikáció indítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Ugrás a lap tetejére