# Személyi számítógép VAIO Tap 11SVT1121

## Vezeték nélküli WAN kommunikáció indítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Vezeték nélküli WAN (WWAN) kommunikáció a OneClick Internet funkcióval létesíthető.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Ellenőrizze, hogy a Repülési üzemmód funkció Kikapcsolva állapotban van-e, majd módosítsa a Mobil szélessáv beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Be értékre.
5. Indítsa el a OneClick Internet programot és válassza ezt: Csatlakozás. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a OneClick Internet indításáról.)

#### Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a micro SIM kártya megfelelően illeszkedik-e VAIO számítógépének micro SIM kártya foglalatába. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy a vezeték nélküli WAN funkció nem fog működni.

  A micro SIM kártya behelyezéséről Bővebben lásd az Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek) című szakaszt.

#### Tipp

- A vezeték nélküli WAN funkció használatáról bővebben szolgáltatója adhat tájékoztatást.

Ugrás a lap tetejére

### Kapcsolódó témák

- A vezeték nélküli WAN használata előtt (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Micro SIM kártya eltávolítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Vezeték nélküli WAN kommunikáció leállítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Ugrás a lap tetejére