# Személyi számítógép VAIO Tap 11SVT1121

## A hegy cseréje (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek)

A toll hegyével való írás eltérő érzetet kelt, mint a tartozék heggyel való írás. Az érzet megtapasztalásához cserélje le a hegyet a tartozékra.

1. Fogja meg a toll hegyét, és határozott mozdulattal húzza ki.

2. Ellenőrizze az új hegy irányát, majd helyezze be a toll szárába.

#### Megjegyzés

- Ha a toll hegye megsérül vagy eltörik, lépjen kapcsolatba a legközelebbi hivatalos Sony forgalmazóval/szervizközponttal.

Ugrás a lap tetejére

### Kapcsolódó témák

- A toll használata (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek)

Ugrás a lap tetejére