# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Σύνδεση με παροχή ρεύματος

Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO σε μια παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Πριν από τη σύνδεση, διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στην ενότητα Σημειώσεις για τον χρήση της παροχής ρεύματος.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύµατος () στο προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ().
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύµατος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύµατος ().
3. Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος () στη θύρα DC IN () του υπολογιστή VAIO.

#### Σημείωση

- Μην συνδέετε περισσότερες από μία συσκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Το σχήμα του προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.

- Βεβαιωθείτε ότι το φις ρεύματος είναι σταθερά συνδεδεμένο στον υπολογιστή VAIO.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να αγοράσετε ένα πολύπριζο με προστασία από υπέρταση για να αποτρέψετε τυχόν βλάβη του υπολογιστή VAIO από απότομες αυξήσεις της τάσης (όπως, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας με ηλεκτρικά φαινόμενα).

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Φόρτιση της μπαταρίας
- Σημειώσεις για τη χρήση της μπαταρίας
- Ενεργοποίηση του υπολογιστή VAIO
- Έλεγχος της κατάστασης ισχύος του υπολογιστή VAIO (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας/Τερματισμός λειτουργίας)
- Σημειώσεις για τον χρήση της παροχής ρεύματος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας