# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Jutiklinio kilimėlio įjungimas / išjungimas

Galite įjungti arba išjungti VAIO kompiuterio jutiklinį kilimėlį.

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą Fn, tada paspauskite klavišą F1.

   Kaskart paspaudę klavišus įjungsite / išjungsite jutiklinį kilimėlį.

#### Patarimas

- Prieš išjungdami jutiklinį kilimėlį būtinai prijunkite pelę. Jeigu jutiklinį kilimėlį išjungsite neprijungę pelės, žymeklio veiksmus atlikti galėsite tik naudodami klaviatūrą. (Modeliai be jutiklinio ekrano.)

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Jutiklinio kilimėlio naudojimas
- Jutiklinio kilimėlio bakstelėjimo funkcijos išjungimas
- Gestų funkcijos įjungimas / išjungimas

Eiti į puslapio viršų