# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Šoninės dalys ir valdikliai

Aprašomos VAIO kompiuterio šonuose esančių elementų, pvz., jungčių prievadų, funkcijos.

A: SVF15N

B: SVF14N

C: SVF13N

1. DC IN prievadas (Maitinimo šaltinio prijungimas)

2. Oro išleidimo anga

3. HDMI išvesties prievadas (Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą)

4. USB prievadas (USB įrenginio prijungimas)

   Prijungus prie USB prievado galima naudotis USB krovimo funkcija. Daugiau informacijos žr. USB įrenginio įkrovimas.

5. USB prievadas (USB įrenginio prijungimas)

6. Su ausinėmis suderinamas ausinių lizdas (Išorinių garsiakalbių/ausinių prijungimas)

7. Įtaisytasis garsiakalbis (erdvinis garsas)

A: SVF15N / SVF14N

B: SVF13N

1. Įtaisytasis garsiakalbis (erdvinis garsas)

2. Su ausinėmis suderinamas ausinių lizdas (Išorinių garsiakalbių/ausinių prijungimas)

3. SD atminties kortelės lizdas (SD atminties kortelių įdėjimas)

4. USB prievadas (USB įrenginio prijungimas)

5. LAN prievadas (Prisijungimas prie interneto naudojant laidinį ryšį (modeliai su LAN prievadu))

   Daugiau informacijos apie LAN prievadą žr. ‎LAN prievado naudojimas (modeliai su LAN prievadu).

6. USB prievadas (USB įrenginio prijungimas)

   Prijungus prie USB prievado galima naudotis USB krovimo funkcija. Daugiau informacijos žr. USB įrenginio įkrovimas.

7. HDMI išvesties prievadas (Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą)

8. Maitinimo mygtukas (VAIO kompiuterio įjungimas)

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Priekinės dalys ir valdikliai
- Apatinės dalys ir valdikliai
- Galinės pusės dalys ir valdikliai

Eiti į puslapio viršų