# Személyi számítógép VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása

Wi-Fi kommunikációs csatornát létesíthet VAIO számítógépe és egy hozzáférési pont (nem tartozék) között.

A Wi-Fi használata előtt gondoskodjon róla, hogy egy bekapcsolt és üzemelő Wi-Fi hozzáférési pont a rendelkezésére álljon.

1. Csatlakoztassa a hozzáférési pontot a VAIO számítógéphez.

   További információt a Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) részben és a hozzáférési ponthoz mellékelt útmutatóban talál.

2. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
3. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
4. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
5. Módosítsa a Repülési üzemmód beállítást Kikapcsolva értékre és a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Be értékre.
6. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
7. Válassza a(a hálózat ikont).
8. Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot, majd a Csatlakozás lehetőséget.

   Miután létrejött a kapcsolat, a Csatlakoztatva jelenik meg a kiválasztott vezeték nélküli hozzáférési pont mezőjében.

   Ha megjelenik a biztonsági kulcs beírására szolgáló ablak, adja meg a biztonsági kulcsot, majd válassza az OK lehetőséget. Bővebben lásd az Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban című szakaszt.

   Ügyeljen arra, hogy a biztonsági kulcs megadásánál különbséget kell tenni a kis- és nagybetűk között.

#### A Wi-Fi kapcsolat állapotának ellenőrzése

Nyissa meg az asztalt, majd mozgassa az egérmutatót az asztal értesítési területén található(a hálózat ikont) fölé, így ellenőrizheti a Wi-Fi kapcsolat állapotát, például azt, hogy VAIO számítógépéhez jelenleg melyik hozzáférési pont kapcsolódik.

Az Asztal megnyitásáról bővebben lásd Az Asztal megnyitása.

#### Megjegyzés

- Az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) felszerelt típusok megfelelő típusok esetében, ha csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi funkció engedélyezett, a VAIO számítógép nem tud 5 GHz-es Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsolódni. Továbbá, ha csak az 5 GHz Wi-Fi funkció van engedélyezve, a számítógép nem tud 2,4 GHz sávon működő Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsolódni.

  Az IEEE 802.11b/g/n szabványt támogató számítógépeken amikor kikapcsolja a 2,4 GHz Wi-Fi funkciót, a számítógép nem tud kapcsolódni hozzáférési ponthoz. A számítógép 5 GHz-es Wi-Fi hozzáférési ponthoz sem tud kapcsolódni.

- Időbe telhet, amíg a számítógép megtalálja a Wi-Fi hozzáférési pontot és csatlakozik hozzá. Csak ezt követően jön létre a kommunikációs kapcsolat a Wi-Fi hálózaton keresztül.

#### Tipp

- További információkért Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) lásd Repülési üzemmód.

- VAIO számítógépe eltárolja a hozzáférési pont adatait, amikor a biztonsági kulcs megadásával először csatlakoztatja a számítógépet a hozzáférési ponthoz. A következő alkalmakkor már nem kell megadnia a biztonsági kulcsot az adott hálózathoz való kapcsolódáshoz.

Ugrás a lap tetejére

### Kapcsolódó témák

- A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) szabványokról
- Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció leállítása
- Megjegyzések a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció használatához
- Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban

Ugrás a lap tetejére