# Személyi számítógép VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Miért téves a beépített digitális iránytű irányjelzése?

- A beépített digitális iránytű a mágnesesség irányát érzékeli. Ne végezzen helymeghatározást kizárólag a digitális iránytűre támaszkodva.

  Különösen az alábbi helyeken fordulhat elő, hogy a digitális iránytűt mágneses interferencia teszi pontatlanná, így az nem működik helyesen.

  - Liftben vagy olyan vasat tartalmazó helyiségben, mint például a vaskerettel épített helyiségek vagy vasbeton szerkezetek

  - Vasbeton építmények közelében, például gyaloghídon, repülőtéri vagy pályaudvari váróteremben

  - Vonaton vagy autóban, azok közelében

  - Transzformátorállomás mellett vagy nagyfeszültségű vezetékek közelében

  - Fémből készült tárgyak, például fémkeretes asztalok vagy fém bútorok közelében

  - Nagy mágneses interferenciájú tárgyak, például mágnesek, mágneses tartók vagy hangszórók közelében

- A beépített digitális iránytű kalibrálása javíthatja az irányjelzést. Bővebben lásd az A beépített érzékelőkre vonatkozó megjegyzések című szakaszt.

Ugrás a lap tetejére