# Personal Computer VAIO Duo 13SVD1322

## Starten der Wi-Fi(R)-Kommunikation (WLAN)

Sie können eine Wi-Fi-Kommunikation zwischen Ihrem VAIO-Computer und einem WLAN-Zugriffspunkt (gesondert erhältlich) einrichten.

Stellen Sie vor der Verwendung von Wi-Fi sicher, dass ein Wi-Fi-Zugriffspunkt verfügbar und funktionsbereit ist.

1. Schließen Sie einen Zugriffspunkt an Ihren VAIO-Computer an.

   Weitere Informationen finden Sie unter Windows-Hilfe und Support (Öffnen von Windows-Hilfe und Support) und in der Bedienungsanleitung für den Zugriffspunkt.

2. Öffnen Sie die Charms, und wählen Sie den CharmEinstellungen aus. (Informationen zum Öffnen der Charms finden Sie unter Öffnen der Charms.)
3. Wählen Sie(das Netzwerksymbol) aus.
4. Ändern Sie die Einstellung für Wi-Fi in Ein.
5. Wählen Sie den gewünschten Zugriffspunkt und Verbinden aus.

   Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird im Feld für den ausgewählten Drahtloszugriffspunkt Verbunden angezeigt.

   Wenn ein Eingabefenster für einen Sicherheitsschlüssel angezeigt wird, geben Sie diesen ein, und wählen Sie OK aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zum Sicherheitsschlüssel für Wi-Fi(R) (WLAN).

   Beachten Sie, dass bei Sicherheitsschlüsseln zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

#### So überprüfen Sie den Wi-Fi-Verbindungsstatus

Öffnen Sie den Desktop, und bewegen Sie den Mauszeiger im Infobereich des Desktops über(das Netzwerksymbol), um den Wi-Fi-Verbindungsstatus, wie etwa den aktuell mit Ihrem VAIO-Computer verbundenen Zugriffspunkt, zu überprüfen.

Informationen zum Öffnen des Desktops finden Sie unter Öffnen des Desktop.

#### Hinweis

- Wenn bei Modellen mit IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Entwurf) nur die 2,4-GHz-Wi-Fi-Funktion aktiviert ist, kann Ihr VAIO-Computer keine Verbindung mit einem 5-GHz-Wi-Fi-Zugriffspunkt herstellen. Wenn umgekehrt nur die 5-GHz-Wi-Fi-Funktion aktiviert ist, kann der Computer keine Verbindung mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Zugriffspunkt herstellen.

  Wenn bei Modellen mit IEEE 802.11b/g/n die 2,4-GHz-Wi-Fi-Funktion deaktiviert ist, kann der Computer keine Verbindung mit einem Zugriffspunkt herstellen. Der Computer kann zudem keine Verbindung mit einem 5-GHz-Wi-Fi-Zugriffspunkt herstellen.

- Möglicherweise dauert es einige Zeit, um einen Wi-Fi-Zugriffspunkt zu finden und eine Verbindung mit diesem herzustellen, bevor eine Wi-Fi-Kommunikation möglich ist.

#### Tipp

- Weitere Informationen zum Flugzeugmodus finden Sie unter Windows-Hilfe und Support (Öffnen von Windows-Hilfe und Support).

- Wenn Sie mit Ihrem VAIO-Computer durch Eingabe des Sicherheitsschlüssels eine Verbindung zum Zugriffspunkt herstellen, wird der Zugriffspunkt im Computer registriert. Bei späteren Verbindungen müssen Sie den Sicherheitsschlüssel nicht erneut eingeben.

Zum Seitenanfang

### Verwandtes Thema

- Informationen zu den Wi-Fi(R)-Standards (WLAN)
- Beenden der Wi-Fi(R)-Kommunikation (WLAN)
- Hinweise zur Verwendung der Wi-Fi(R)-Funktion (WLAN)
- Informationen zum Sicherheitsschlüssel für Wi-Fi(R) (WLAN)

Zum Seitenanfang