# Ordinateur personnel VAIO Duo 13SVD1322

## Que faire si mon ordinateur VAIO ne se met pas sous tension ?

- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés aux périphériques, notamment entre votre ordinateur VAIO et l'adaptateur secteur ; entre l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation ; et entre le cordon d'alimentation et la prise secteur. Voir la section Connexion à une source d'alimentation.

- Si vous branchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur VAIO sur une multiprise avec interrupteur, vérifiez que ce dernier est activé et que son cordon d'alimentation est correctement branché dans une prise secteur.

- Si vous ne mettez pas votre ordinateur VAIO hors tension en vous conformant à la procédure normale, il se peut que le régulateur de courant se mette en veille en raison d'une erreur de programme.

  Déconnectez tous les câbles et tous les périphériques comme le cordon d'alimentation et le périphérique USB, puis appuyez sur le bouton d'arrêt de la batterie avec un objet long et fin (comme un trombone) et maintenez-le enfoncé pendant trois à cinq secondes.

  Attendez environ cinq minutes puis remettez tous les câbles et tous les périphériques en place et allumez à nouveau l'ordinateur.

- Avant d'utiliser votre ordinateur VAIO pour la première fois, vous devez le connecter à une source d'alimentation à l'aide de l'adaptateur secteur.

- Vérifiez que vous utilisez l'adaptateur secteur Sony fourni.

  Pour votre sécurité, utilisez uniquement l'adaptateur secteur de marque Sony fourni par Sony avec votre ordinateur VAIO.

- Il se peut que le module batterie soit déchargé.

- Veuillez noter que si vous appuyez sur le bouton(Marche/Arrêt) et maintenez-le enfoncé pendant plus de 4 ou 10 secondes, votre ordinateur VAIO se met hors tension.

- Si vous transportez directement votre ordinateur VAIO d'un endroit froid vers un endroit chaud, ou si vous l'utilisez dans un endroit très humide, de la condensation risque de se former à l'intérieur de l'ordinateur.

  Dans ce cas, attendez au moins une heure avant de le mettre sous tension.

  N'utilisez pas l'ordinateur dans un endroit très humide (humidité relative supérieure à 80 %) au risque d'entraîner un dysfonctionnement.

Haut de la page