# Henkilökohtainen tietokone VAIO Duo 13SVD1322

## Tietoja sisäisistä antureista

Sisäisen kiihtyvyysmittarin, digitaalisen kompassin (magnetometrin) ja gyroanturin avulla voit käyttää seuraavia toimintoja.

### Näytön kiertäminen käyttämällä sisäistä kiihtyvyysmittaria

Kun VAIO-tietokonetta kierretään nestekidenäyttö taitettuna, sisäinen kiihtyvyysmittari tunnistaa liikkeen automaattisesti ja kiertää tietokoneen näytön pysty- tai vaakasuuntaan tietokoneen asennon mukaan.

### Suunnistusapu sisäisen digitaalisen kompassin avulla

Sisäinen digitaalinen kompassi antaa suunnistusapua yhteensopivissa sovelluksissa tunnistamalla VAIO-tietokoneen suunnan.

### Sovelluksen toiminta sisäistä gyroanturia käyttämällä

Sisäinen gyroanturi tunnistaa VAIO-tietokoneen kulmittaisen liikkeen, minkä avulla voit suorittaa toimintoja esimerkiksi pelisovelluksissa.

#### Vihje

- Sisäinen digitaalinen kompassi täytyy kalibroida, jos sovellus ei näytä suuntaa oikein. Lisätietoja on kohdassa Huomautuksia sisäisistä antureista.

Siirry sivun alkuun