# Henkilökohtainen tietokone VAIO Duo 13SVD1322

## Internet

- Virustorjuntasovelluksen käyttäminen VAIO-tietokoneessa

  Voit suojata VAIO-tietokoneesi viruksilta virustorjuntasovelluksella.

- WWAN-tiedonsiirron aloittaminen (WWAN-yhteensopivat mallit)

  Voit aloittaa WWAN-tiedonsiirron käyttämällä OneClick Internet -toimintoa.

- WWAN-yhteyden lopettaminen (WWAN-yhteensopivat mallit)

  Voit lopettaa WWAN-yhteydet toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Tietoja Internet-yhteyspalveluista

  Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.

- Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia

  Lue seuraavat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen Wi-Fi-toiminnon käyttämistä.

- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen

  Voit lopettaa Wi-Fi-yhteydet toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

  Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

- Windows-kauppa -sovellusten asentaminen

  Windows-kauppa sisältää sovelluksia, joita voit asentaa tietokoneeseen.

- Tietoja lähiverkosta (LAN)

  Verkon (LAN) kautta voit yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin ja siirtää tietoja tietokoneen ja muiden laitteiden välillä.

- Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä

  Voit poistaa Wi-Fi-toiminnon käytöstä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

  Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden VAIO-tietokoneen ja liityntäpisteen (ei sisälly toimitukseen) välille.

- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

  Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

- Micro SIM -kortin poistaminen (WWAN-yhteensopivat mallit)

  Tässä luvussa kuvataan, miten micro SIM -kortti poistetaan.

- Ennen WWAN-verkon käyttöä (WWAN-yhteensopivat mallit)

  WAN (Wide Area Network, kaukoalueverkko) on laaja tiedonsiirtoverkko, joka mahdollistaa paikallisten tietokoneverkkojen yhdistämisen etäpisteissä, ja se on usein käytettävissä palveluntarjoajien, kuten pouhelinoperaattoreiden, tiedonsiirtolaitteistossa.

- Micro SIM -kortin asettaminen (WWAN-yhteensopivat mallit)

  Tässä luvussa kuvataan, miten micro SIM -kortti asetetaan.

Siirry sivun alkuun