# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Levyn poistaminen (optisen levyaseman sisältävät mallit)

Poista levy käynnissä olevasta VAIO-tietokoneesta.

1. Paina levyaseman poistopainiketta.

   Levyaseman kelkka liukuu ulos.

2. Poista levy VAIO-tietokoneesta.
3. Sulje levyaseman kelkka työntämällä sitä kevyesti.

#### Huomautus

- Älä paina levykelkkaa voimakkaasti, kun poistat levyä.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Levyn asettaminen (optisen levyaseman sisältävät mallit)
- Tuetut levyt (optisen levyaseman sisältävät mallit)
- Tietoja aluekoodeista (optisen levyaseman sisältävät mallit)

Siirry sivun alkuun