# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Levyn asettaminen (optisen levyaseman sisältävät mallit)

Aseta levy käynnissä olevaan VAIO-tietokoneeseen.

1. Paina levyaseman poistopainiketta.

   Levyaseman kelkka liukuu ulos.

2. Aseta levy VAIO-tietokoneeseen.

   Tartu levyaseman kelkan pohjaan toisella kädellä ja aseta levy kelkan keskelle toisella kädellä. Paina levyä varovasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Jos levy ei ole oikein paikallaan, kun suljet levyaseman kelkan, levy saattaa estää kelkan avaamisen.

   Aseta levy asemaan etikettipuoli ylöspäin.

3. Sulje levyaseman kelkka työntämällä sitä kevyesti.

#### Huomautus

- Älä paina levykelkkaa voimakkaasti, kun asetat levyn paikalleen.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Levyn poistaminen (optisen levyaseman sisältävät mallit)
- Tuetut levyt (optisen levyaseman sisältävät mallit)
- Tietoja aluekoodeista (optisen levyaseman sisältävät mallit)

Siirry sivun alkuun