# Personlig computer VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug.) Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedsnøgle og VAIO-computeren ikke kam oprette forbindelse til et adgangspunkt, skal du følge disse trin for at oprette forbindelsen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Skift Wi-Fi-indstillingen til Til.
4. Vælg det ønskede Wi-Fi-adgangspunkt og Opret forbindelse.

Gå til toppen af siden

### Relateret emne

- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Gå til toppen af siden