# Ordenador VAIO Tap 11SVT1122

## Acerca de la clave de seguridad para Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)

Una clave de seguridad es un protocolo de seguridad Wi-Fi que cifra los datos transmitidos a través de Wi-Fi. También se denomina clave de cifrado o clave WEP (Wired Equivalent Privacy o privacidad equivalente de conexión).

La clave de seguridad permite a los dispositivos inalámbricos con la misma clave, como el punto de acceso Wi-Fi y el ordenador, comunicarse entre ellos a través de Wi-Fi.

Los puntos de acceso tienen asignada una clave de seguridad de forma predeterminada. (Asegúrese de que la clave de seguridad predeterminada se haya cambiado para proteger la información de un uso no autorizado.) Si no puede encontrar la clave de seguridad predeterminada, consulte el manual que acompaña al punto de acceso.

Si escribe una clave de seguridad incorrecta y el ordenador VAIO no puede conectarse a un punto de acceso, siga estos pasos para establecer la conexión.

1. Abra los accesos y seleccione el accesoConfiguración. (Consulte Apertura de los accesos para abrir los accesos.)
2. Seleccione(el icono de red).
3. Cambie la configuración de Wi-Fi en Activado.
4. Seleccione el punto de acceso Wi-Fi deseado y Conectar.

Ir al principio de la página

### Tema relacionado

- Acerca de los estándares Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)
- Inicio de comunicaciones Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)
- Notas sobre el uso de la función Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)

Ir al principio de la página